**Тема занятия: Ободок «Бутончики»**

Здравствуйте, ребята!

Сегодня мы с вами будем делать ободок с маленькими бутончиками цветов.



Но в начале занятия повторим технику безопасности.

**Техника безопасности при работе с тканью:**

• Не подноси иглу с рабочей нитью к лицу, не вкалывай иглу в свою одежду

• По окончании работы иглу следует вколоть в подушечку или положить в игольницу.

• Работая с булавками, вкалывай их в ткань от себя.

• Рабочую нить отрезай ножницами. Острые концы ножниц не подноси близко к лицу.

• Передавать ножницы необходимо кольцами вперед и с сомкнутыми лезвиями.

• Сломанные иголки и булавки, обрезки ниток, непригодный бисер, лоскутки и прочие отходы лучше складывать в специальную коробочку, а после работы выбрасывать.

• Необходимо соблюдать осторожность и пересчитывать находящиеся в работе иголки и булавки до начала работы и после ее окончания.

• Ножницы во время работы нужно класть со стороны рабочей руки, кольцами к себе.

**Техника безопасности при работе со свечкой или зажигалкой:**

• Следите за исправностью зажигалки.

• Не касайтесь огня.

• Перед тем как покинуть рабочее место, потушите свечу..

• Все детали своей работы держите под рукой, чтобы не обжечься огнем.

• Будьте внимательны, не размахивайте горячей свечой.

• После работы трафареты, лекала, наброски уберите на свои места..

• Для того чтобы рука не уставала, делайте гимнастику для рук.


**Техника безопасности при работе с клеевым пистолетом:**

• заряженный стержнем термоклеевой пистолет вставляем в розетку и нагреваем, трогать его, нажимать на кнопки и т.д. не нужно, пусть греется необходимое время (5-15 минут, в зависимости от пистолета).

• когда клей разогрелся и стал жидким, подносим термоклеевой пистолет к рабочей поверхности и начинаем работу.

• самое неприятное, что может быть в термоклеевом пистолете - это кончик, раскаленная насадка, откуда вытекает клей. Трогать эту часть пистолета не нужно, можно получить ожог. Будьте внимательны! Клей внутри пистолета разогревается до очень высокой температуры, поэтому работать с ним нужно осторожно, чтобы случайно не обжечься.

Для ободка вам понадобится:

1. 

2. Ободок обычный, 1 шт.

Я предлагаю посмотреть мастер-класс по созданию ободка, переходите по ссылке <https://www.youtube.com/watch?v=dfRd4mQbXwE>

Попробуйте сделать такой ободок по мастер-классу сами и после ответьте мне, пожалуйста, было ли сложно? Что именно было сложным? А что было легко? Понятен ли был мастер-класс?

Свои ответы, вопросы и фото работ вы можете задать и прислать мне на электронную почту [pashchina83@mail.ru](mailto:pashchina83@mail.ru)

Спасибо за внимание! Удачи вам в работе!